**ANEXO II**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 | | | | | |  |  |  |
| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇAO | VALOR  UNITARIO PROPOSTO (R$) | VALOR  MAXIMO PROPOSTO DO TOTAL DO ITEM (R$) | MARCA | VALOR  UNITARIO MAXIMO (R$) | VALOR  MAXIMO DO TOTAL DO ITEM (R$) |
| 01 | 08 | UN | Aquisição de toda madeira necessária (tábuas, ripas e madeiras) para construção de uma casa popular das dimensões 7X5 metros, com os seguintes itens:dez dúzias de tábuas de 3 metros de comprimento por 2,5 polegadas cada, sendo que cada dúzia de tábuas deverá ter 12 m² (3mx2,5x4m); 100 metros de ripas (1x5) polegadas para cobertura; 46 peças de 3 metros (2x4) polegadas e 37 peças de pau quadrado com 4 metros de comprimento por (2x4) de polegadas. | 3.047,00 | 24.376,00 |  |  |  |
| 02 | 220 | UN | Travessa de eucalipto tratado 3,0mx13/17 | 28,00 | 6.160,00 |  |  |  |
| 03 | 30 | M³ | Madeira serrada de eucalipto em tábuas, nas dimensões e especificações solicitadas pela contratante. | 390,00 | 11.700,00 |  |  |  |
| 04 | 10 | M³ | Pau quadrado de madeira de eucalipto com espessura de 3x5 com 4 mts de comprimento, para mata burro. | 390,00 | 3.900,00 |  |  |  |
| 05 | 50 | M³ | Pranchas de eucalipto com no mínimo 4,0 M de comprimento e 2,5 ( duas polegadas e meia) de espessura. | 390,00 | 19.500,00 |  |  |  |
| 06 | 150 | M³ | Serviço de serragem de madeiras em toras de eucalipto ou *pinus*, sendo que entrega e retirada da madeira será de responsabilidade da contratada. | 90,00 | 13.500 |  |  |  |
| TOTAL | | | | | 79.136,00 |  |  |  |